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7. INSTRUMENTACIÓN

7.1. [bookmark: _Toc522032845][bookmark: _Toc41366802][bookmark: _Toc170114161]NORMATIVIDAD

Son todos aquellos procedimientos de carácter normativo y legal, que tienen como objetivo, la formalización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Cuautitlán, a fin de darle validez, operatividad y seguimiento y con ello dar cumplimiento a las acciones que de éste se desprenden.

Densidad: Se refiere al número máximo de viviendas que se permiten construir en un predio de determinada superficie. La densidad neta es aquella en la que ya se ha descontado la superficie destinada a vialidades, mientras que en la densidad bruta se considera la superficie total del predio.

Superficie máxima de construcción: Es igual al coeficiente del ocupación del suelo (cos), siendo la superficie total construida en el desplante, que varía dependiendo el uso del suelo, siendo como máximo el 80% de la superficie total del predio.

Área libre: Se refiere a la superficie libre de construcción, la cual varía de acuerdo al uso señalado por el plan, la mínima permitida es del 20% de la superficie total del predio.

Intensidad de construcción: Se refiere al número máximo total de metros cuadrados que se permiten construir en un predio, esto es igual al coeficiente de utilización del suelo (cus). Se obtiene de la multiplicación de la superficie total de desplante por el número de niveles máximo permitido.

Altura: Es el número máximo de niveles o metros que se pueden construir en un predio, dependiendo del usos del suelo que se señale el respectivo plan y va ligado a la superficie máxima de construcción y a la intensidad máxima de construcción.


7.1.1. [bookmark: _Toc170114162]Normas de usos del suelo [footnoteRef:1] [1: Para mayor detalle de las normas de uso y ocupación de suelo, así como la mezcla de usos del suelo permitidos, ver tabla de  usos del suelo.] 



USOS DE SUELO PARA ZONAS URBANAS Y URBANIZABLES.

H.100.A   HABITACIONAL DENSIDAD 100.
USO: Habitacional.
USOS GENERALES: Habitacional unifamiliar, dúplex y plurifamiliar.
NORMAS DE USO:
Se tendrá una densidad máxima de 100 viv/ha. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 60 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 4 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 metros sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  75% del la superficie del lote. Con una intensidad máxima de construcción de 2.25 veces la superficie del predio.

H.125.A   HABITACIONAL DENSIDAD 125.

USO: Habitacional 
USOS GENERALES:
Habitacional unifamiliar, dúplex y plurifamiliar. 
Comercio de productos y servicios básicos.
NORMAS DE USO: 
Se tendrá una densidad máxima de 80 viv/ha. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 75 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 4 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 m. sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  75% del la superficie del lote. Con una intensidad máxima de construcción de 2.25 veces la superficie del predio.

H.250.A   HABITACIONAL DENSIDAD 250.
USO: Habitacional con servicios básicos.
USOS GENERALES:
Habitacional unifamiliar, dúplex y plurifamiliar 
Comercio de productos y servicios básicos
NORMAS DE USO:
Se tendrá una densidad máxima de 40 viv/ha. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 150 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 8 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 m. sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  70% del la superficie del lote. Con una intensidad máxima de construcción de 1.4 veces la superficie del predio.

H.250.B   HABITACIONAL DENSIDAD 250.
USO: Habitacional unifamiliar con comercio y servicios básicos.
USOS GENERALES:
Habitacional unifamiliar, dúplex y plurifamiliar 
Comercio de productos o servicios especializados. 
NORMAS DE USO:
Se tendrá una densidad máxima de 40 viv/ha. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 150 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 8 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 metros sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  70% del la superficie del lote. Con una intensidad máxima de construcción de 1.4 veces la superficie del predio.

H.300.A   HABITACIONAL DENSIDAD 300.
USO: Habitacional rural unifamiliar con comercio y servicios básicos.
USOS GENERALES:
Habitacional unifamiliar.
Comercio de productos y servicios básicos.
NORMAS DE USO:
Se tendrá una densidad máxima de 33 viv/ha. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 180 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 9 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 m. sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  60% del la superficie del lote. Con una intensidad máxima de construcción de 1.2 veces la superficie del predio.

H.500.A   HABITACIONAL DENSIDAD 500.
USO: Habitacional unifamiliar con comercio y servicios básicos.
USOS GENERALES: Habitacional unifamiliar.
NORMAS DE USO: 
Se permite la construcción de una vivienda por cada 500 m2. Se permite un máximo de altura de 2 niveles ó 6 metros sin incluir tinacos. Sólo se permite la ocupación del 60% de la superficie total del predio, debiendo dejar libre de construcción el restante 40%. El frente mínimo por vivienda deberá de ser de 9 metros y sólo se autorizarán subdivisiones de predios cuando los lotes resultantes no sean menores a 300 m2. La intensidad máxima de construcción será de 1.2 v.s.p.

CU. 100. A   CENTRO URBANO DENSIDAD 100.

USO: Centro urbano.
USOS GENERALES:
Habitacional unifamiliar, duplex y plurifamiliar 
Comercio de productos o servicios básicos.
Comercio de productos o servicios especializados.
NORMAS DE USO:
Se tendrá una densidad máxima de 100 viv/ha. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 60 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 3.5 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles 9 metros sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  80 % del la superficie del lote. Con una intensidad máxima de construcción de 4 veces la superficie del predio.

CU. 125. O CENTRO URBANO DENSIDAD 125.
USO: Centro urbano.
USOS GENERALES:
Habitacional unifamiliar, dúplex y plurifamiliar.
Comercio de productos o servicios básicos.
Comercio de productos o servicios especializados.
NORMAS DE USO:
Se tendrá una densidad máxima de 80 viv/ha. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 75 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 4 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 4 niveles o 12 m. sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  75% del la superficie del lote. Con una intensidad máxima de construcción de 3 veces la superficie del predio.

CU.250.A   CENTRO  URBANO DENSIDAD 250.
USO: Centro Urbano.
Comercio y servicios diversos con habitación.
USOS GENERALES:
Habitacional unifamiliar, dúplex y plurifamiliar. 
Comercio de productos o servicios básicos.
Comercio de productos o servicios especializados.
NORMAS DE USO:
Se tendrá una densidad máxima de 40 viv/ha. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 150 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 8 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 m. sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  70% del la superficie del lote. Con una intensidad máxima de construcción de 1.4 veces la superficie del predio.
CRU. 125. A CORREDOR URBANO DENSIDAD 125.
USO: Corredor urbano.
USOS GENERALES:             
Habitacional unifamiliar, duplex y plurifamiliar. 
Comercio de productos o servicios básicos.
Comercio de productos o servicios especializados.
NORMAS DE USO:
Se tendrá una densidad máxima de 80 viv/ha. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 75 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 4 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 metros sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  75% del la superficie del lote. Con una intensidad máxima de construcción de 2.25 veces la superficie del predio.

CRU. 250. A CORREDOR URBANO DENSIDAD 250.
USO: Corredor urbano. 
USOS GENERALES:
Habitacional unifamiliar, dúplex y plurifamiliar. 
Comercio de productos o servicios básicos.
Comercio de productos o servicios especializados.
NORMAS DE USO:
Se tendrá una densidad máxima de 40 viv/ha. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 150 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 8 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 m. sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  70% del la superficie del lote. Con una intensidad máxima de construcción de 1.4 veces la superficie del predio.

E EQUIPAMIENTO.
USO: Equipamiento.
USOS GENERALES:
Los equipamientos que se tienen contemplados para el municipio de Cuautitlán son los siguientes:
· E				Equipamiento.
· E-EC			Equipamiento educación y cultura.
· E-RD			Equipamiento recreación y deporte.
· E-CT			Equipamiento de comunicaciones y transporte.
· E-CA			Equipamiento de comercio y abasto.
· E SA			Equipamiento de salubridad y asistencia.
· E-AS			Equipamiento administración y servicios.
La zona de equipamiento estará destinada a la localización de edificios, instalaciones y espacios de uso colectivo en los que se proporciona a la población servicios de: educación y cultura, salud y asistencia social, comercio y abasto, comunicaciones y transporte, recreación y deporte, servicios urbanos y administración pública.
La altura y la intensidad de construcción se regirán por aquellas que estén establecidas en los predios aledaños, o en su caso las establecidas por las Normas de Equipamiento Urbano de la SEDESOL.
Este uso del suelo se distribuye en las áreas urbanas del Mpio y en zonas específicas descritas en el Plano E-2.
En estos usos queda prohibido el uso habitacional.

I-P-N    INDUSTRIA PEQUEÑA NO CONTAMINANTE.

En esta zona se permite además la microindustria, industria doméstica, maquiladoras y de alta tecnología, las cuales tendrán bajos o nulos niveles de riesgo para el medio ambiente, para la población, para sus bienes materiales, para el patrimonio cultural y para el patrimonio del Estado. Los establecimientos en esta zona estarán sujetos a las Normas Técnicas y Ecológicas aplicables; así como, a las Regulaciones establecidas en la Legislación Ambiental Federal, Estatal y Municipal.

Se permite en esta zona el comercio de productos especializados de más de 200 m2 construidos, bancos, comercio de materiales para la construcción, comercio y servicios para vehículos y maquinaria, talleres y servicios especializados, almacenamiento, distribución y abasto de productos, con excepción de sustancias peligrosas de cualquier clase. Para evaluar la peligrosidad de las industrias y de establecimientos comerciales y de servicios se deberá realizar un Estudio de Riesgo Ambiental de acuerdo a los lineamientos y las Guías que para tal fin determinen las autoridades competentes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o en su caso de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. Para este tipo de Industrias, también se requiere de un estudio de impacto regional emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

· Frente mínimo: 10 metros.
· Lote mínimo: 500 m2.
· Superficie mínima sin construir: 30% de la superficie total del predio.
· Superficie máxima de desplante: 70% de la superficie total del predio.
· Altura máxima: 25 mts. (Cuando se trate de proyectos que sobrepasen la altura establecida, se determinará de acuerdo al proyecto presentado a través de un dictamen emitido por la autoridad municipal correspondiente).
· Intensidad máxima de construcción: dictamen técnico.

I-M-N INDÚSTRIA MEDIANA NO CONTAMINANTE.

Los establecimientos en esta zona estarán sujetos a las Normas Técnicas y Ecológicas aplicables; así como, a las Regulaciones establecidas en la Legislación Ambiental Federal, Estatal y Municipal. Se permite en esta zona el comercio de productos especializados de más de 200  m2 construidos, bancos, comercio de materiales para la construcción, comercio y servicios para vehículos y maquinaria, talleres y servicios especializados, almacenamiento, distribución y abasto de productos, con excepción de sustancias peligrosas de cualquier clase.
Para evaluar la peligrosidad de las industrias y de establecimientos comerciales y de servicios se deberá realizar un Estudio de Riesgo Ambiental de acuerdo a los lineamientos y las Guías que para tal fin determinen las autoridades competentes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o en su caso de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. Para este tipo de Industrias, también se requiere de un estudio de impacto regional emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano.

· Frente mínimo: 20 metros.
· Lote mínimo: 1200 m2.
· Superficie mínima sin construir: 30% de la superficie total del predio.
· Superficie máxima de desplante: 70% de la superficie total del predio.
· Altura máxima: 25 mts. (Cuando se trate de proyectos que sobrepasen la altura establecida, se determinará de acuerdo al proyecto presentado a través de un dictamen emitido por la autoridad municipal correspondiente).
· Intensidad máxima de construcción: dictamen técnico.

USOS DE SUELO PARA ZONAS NO URBANIZABLES

AG-MP-TM  AGRICOLA.
USO: Agrícola mediana productividad temporal.
USOS GENERALES:
Agricultura, ganadería, instalaciones de apoyo a las actividades agrícolas, ganaderas o pecuarias, obras de infraestructura, instalaciones para la recreación y el deporte, clubes e instalaciones campestres, cementerios e instalaciones en general.

NORMAS DE USO:
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 5000 m2 de superficie y un frente de cuando menos 50 m.  Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 1nivel o 3 m, deberá dejarse como mínimo 95% de la superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 0.05 veces la superficie del lote.

PP PLAN PARCIAL  
USO: Plan Parcial / Proyecto Especial.

Por el carácter estratégico de la zona sujeta a esta clasificación, se plantea generar un proyecto específico (Plan Parcial) que defina su incorporación  al desarrollo urbano.

Se prevé el desarrollo de actividades industriales, entremezcladas en menor medida con actividades comerciales y de servicios (conexos o complementarios).

Para el aprovechamiento del área definida como Plan Parcial se deberá elaborar un estudio específico de aprovechamiento, de acuerdo a lo establecido en los artículos 5.28 y 5.29 del Libro V del Código Administrativo del Estado de México. 


7.1.2. [bookmark: _Toc170114163][bookmark: _Toc526681223][bookmark: _Toc526694385][bookmark: _Toc527809416][bookmark: _Toc527810415][bookmark: _Toc532010127][bookmark: _Toc532214833]Normas Urbanas Generales

Normas sobre usos y destinos permitidos en áreas urbanas y urbanizables

Los usos y destinos del suelo de las áreas urbanas y urbanizables se regularán por las siguientes disposiciones ambientales:

1. Los establecimientos de servicios que manejen solventes, pinturas y productos con sustancias orgánicas volátiles, como son las lavanderías, tintorerías talleres de pintura automotriz y carpinterías entre otros, deberán ubicarse en zonas de uso del suelo predominante comercial e industrial.
2. Los establecimientos que operen con calderas menores a 500 caballos de vapor / caldera deberán ubicarse en zonas con uso del suelo predominante industrial.
3. Los restaurantes, expendios de alimentos preparados puestos ambulantes de comida ubicados en áreas habitacionales, no podrán utilizar leña, carbón u otro material combustible distinto al gas licuado; así también deberán dar mantenimiento periódico a sus instalaciones de gas para evitar fugas.
4. Los establecimientos de servicios como: mercados, restaurantes, tiendas de abarrotes, expendios de comidas preparadas, etc. que generen desechos sólidos orgánicos, deberán tener un espacio equipado para el manejo adecuado de los mismos. 
5. Las áreas verdes existentes deberán arborizarse densamente con árboles y/o arbustos.
6. Los terrenos que se hayan usado como tiraderos de basura a cielo abierto, podrán ser empleados como áreas verdes con fines recreativos, una vez que hayan sido saneados y presenten condiciones de estabilidad.
7. Los espacios dedicados a zonas o parques industriales deberán dejar una franja perimetral de amortiguamiento de 50 m, de esta franja 20 m estarán destinados al establecimiento de una barrera arbórea. En la franja arbórea se permitirá la construcción de elementos como estaciones de bomberos, lavanderías, casetas de vigilancia  y tanques de distribución de agua.
8. Los desarrolladores inmobiliarios (promotores de vivienda estarán obligados a reforestar zonas no urbanizables (zonas de bosque), de acuerdo a dictamen emitido por el Ayuntamiento de Cuautitlán.
9. Las áreas libres se podrán utilizar como áreas jardineadas, juegos infantiles, plazas, explanadas, o estacionamiento de vehículos al descubierto.
10. Los servicios de lavado de vehículos, solo se autorizarán cuando utilicen para su funcionamiento aguas tratadas.
11. Cuando en algún predio, dos restricciones se sobrepongan, se aplicará la mayor en la zona de traslape.
12. Toda construcción con más de ocho niveles sobre el nivel de banqueta, contará con una superficie en su parte más elevada, que reúna las condiciones para el aterrizaje de un helicóptero en caso de emergencia, no permitiéndose la instalación de torres o cualquier otro elemento que pueda obstruir su libre operación.
13. Se entiende por restricción, el área de terreno que deberá quedar libre de construcción.
14. Las áreas de restricción libres de construcción se considerarán parte de las áreas libres señaladas para cada lote. En caso de que la restricción abarque más de lo señalado como requerimiento de área libre, se deberá respetar la restricción completa.
15. Los camellones serán destinados al uso de área verde, mediante la siembra de arbustos y árboles que no bloqueen la vista de los automovilistas o el paso peatonal. Igualmente las áreas verdes de los estacionamientos se aprovecharán para plantar vegetación.
16. Se prohíbe la instalación de elementos en las vías públicas: que obstruyan la circulación peatonal o vehicular y el acceso a los predios y edificaciones; que interfieran con las entradas y accesos de las edificaciones para atención de emergencias (ambulancias y bomberos); que interfieran en la operación de la infraestructura y los servicios urbanos; eliminen puntos de referencia importante; y que reduzca espacios abiertos que sean parte de las áreas verdes de recreación o de paisaje de la zona.
17. Los paraderos de taxis y autobuses se equiparán con mobiliario urbano adecuado para la protección y sombra a los usuarios y cuyo diseño sea congruente con la imagen de la zona.
18. Toda instalación de agua o cualquier fluido, cableado metálico o fibras ópticas para la transmisión de electricidad, telefonía, datos o similar, que pasen por la vía pública , así como sus acometidas a los predios, serán obligatoriamente subterráneas; debiendo solo emerger del suelo, las alimentaciones del alumbrado público dentro del poste soporte de este. Esta norma se hace extensiva a las zonas destinadas como áreas verdes, así como a las áreas libres; de restricción a la construcción y estacionamientos.
19. Cualquier tipo de restaurante, hotel, hospital, cine, teatro, sala de concierto, auditorio o club deportivo, deberá tener acceso peatonal a una distancia no menor a 15.00 metros al punto más cercano a la vía pública y se proveerá en el interior del predio respectivo con un área de ascenso y descenso de pasajeros, con un ancho mínimo de 5.50 mts. que evite la obstrucción de la vía pública.
20. Los accesos a las instituciones educativas, deberán localizarse sobre vialidades secundarias o locales. En el caso de que el acceso de al frente de una vialidad primaria, deberá tener acceso peatonal a una distancia no menor a 15.00 mts. al punto más cercano a la vía pública y se proveerá en el interior del predio respectivo con un área de ascenso y descenso de pasajeros, con ancho mínimo de 5.50 mts. que evite la obstrucción de la vía pública, debiendo contar con un área para 18 vehículos, con un cordón de espera, independiente a los requeridos por las normas de cajones de estacionamiento.
21. Las vialidades en el interior de un predio se consideran como vía privada por consiguiente, los predios que colinden con esta vialidad no podrán tener acceso o subdividirse hacia este frente.
22. La vía pública no se podrá usar por ningún motivo como estacionamiento de vehículos. Las áreas de carga y descarga, así como patios de maniobras deberán estar al interior de un predio.
23. Las casetas de vigilancia deberán estar ubicadas dentro del lote a que vaya a dar servicio.


Normas para la subdivisión y edificación en áreas no urbanizables

En los predios con actividades productivas situados en el área no urbanizable, situada fuera del límite de  crecimiento del área urbana se observaran las siguientes normas de división del suelo y construcción.
· Podrán subdividirse, cuando a ellos tenga acceso por caminos o carreteras que no sean federales o estatales:
· En la franja de derecho de vía de carreteras federales y estatales se deberá dejar una restricción de 100 metros a cada lado de las mismas, solo se permitirán construcciones propias del equipamiento turístico. 
· En los predios ubicados en estas áreas sólo se permitirá construir.
- Una vivienda por cada  10,000 m2 en lotes con superficie mínima de 5 Ha, y frente de 200 m, dejando un área libre de construcción equivalente al 90%.
- Construcciones de apoyo a la producción agrícola, pecuaria  y forestal.
- Las construcciones complementarias a la actividad deportiva - recreativa en caminata, atletismo y deporte hípico, como son: caballerizas, oficinas de administración y consultorio veterinario. Instalaciones que se ubicaran en lotes con dimensiones mínimas de subdivisión de 5 ha, con una intensidad de utilización de construcción de 0.20 veces de superficie del predio dejando una área libre de construcción del 80%.

Las construcciones de almacenamiento, pueden ser permitidas y estarán condicionadas al cumplimiento de las normas ambientales y mantener una separación libre de construcción de 100 m. Con respecto a cualesquiera de sus colindancias.

Las instalaciones que se ubiquen en estas áreas contaran con los servicios de agua y disposición de sus residuos sólidos que el propietario realice y mantenga por su cuenta. 


o sus derivados
Normas para usos del suelo condicionados (Usos de Impacto Regional) [footnoteRef:2] [2:  Para mayor detalle sobre usos de impacto regional, ver Libro V del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.] 


Los usos del suelo que requieren de la obtención de dictamen de impacto regional, son los siguientes:

LISTADO DE USOS DEL SUELO QUE REQUIEREN LA
OBTENCIÓN DEL DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL
	
USO ESPECIFICO
	
DESCRIPCIÓN
	
NORMA APLICABLE

	HABITACIONAL
	PLURIFAMILIAR
	MAS DE 60 VIVIENDAS

	
ACTIVIDADES TERCIARIAS

	OFICINAS
	PUBLICAS DE GOBIERNO, SINDICALES, CONSULADOS, REPRESENTACIONES EXTRAMJERAS, AGENCIAS COMERCIALES, DE VIAJES Y PRIVADAS
	MAS DE 1000 M² DE
CONSTRUCCION

	SERVICIOS  FINANCIEROS
	SUCURSALES BANCARIAS, ASEGURADORAS, AGENCIAS FINANCIERAS, CASAS DE BOLSA Y CAJAS POPULARES
	MAS DE 500 M² DE
CONSTRUCCION

	COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BASICOS
	ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE ABARROTES, VINOS Y CALZADO, EXPENDIOS DE ALIMENTOS SIN PREPARAR Y DE  COMIDA; PANADERIAS, DULCERIAS, FRUTERIAS, RECAUDERIAS, CARNICERIAS, PESCADERIAS, ROSTICERIAS, SALCHICHONERIAS, FARMACIAS, PAPELERIAS, PERIODICOS, REVISTAS,     LIBRERIAS, TABAQUERIAS, VIDRERIAS,      TLAPALERIAS, SALONES DE BELLEZA, PELUQUERIAS, LAVANDERIAS, TINTORERIAS, CREMERIAS,  MISCELANEAS,  LONJAS      MERCANTILES Y MINISUPER.
	MAS DE 300 M² DE CONSTRUCCIÓN

	COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
	ESTABLECIMIENTO PARA LA VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS, DE PLOMERIA, DECORACION, ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS, MUEBLERIAS, PERFUMERIAS, JOYERIAS, RELOJERIAS,   REGALOS, ARTESANIAS, ARTICULOS FOTOGRAFICOS, BOUTIQUES, CENTROS DE COPIADO, ESTUDIOS Y LABORATORIOS  FOTOGRAFICOS, PRODUCTOS QUIMICOS Y MINERALES, ALQUILER DE MOBILIARIO,  ESCUELAS DE MANEJO, PRODUCTOS DE  BELLEZA Y DE ARTE, CIBER CAFES, SEX SHOPS,  VIDEO  JUEGOS, ALQUILRE DE JUEGOS INFANTILES, TIENDAS ESOTERICAS, TIENDAS NATURISTAS, ESCRITORIOS PUBLICOS, PROTESIS, ORTOPEDIA, EQUIPOS DE   REHABILITACION, MATERIAL QUIRURGICO Y FUNERARIAS.
	MAS DE 300 M² DE
CONSTRUCCION

	COMERCIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION VENTA Y/O RENTA DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
	CASAS DE MATERIALES, TIENDAS DE PISOS, AZULEJOS Y BAÑOS, ESTABLECIMIENTOS PARA  LA VENTA DE PRODUCTOS PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION.
	CUALQUIER SUPERFICIE

	
	TIENDAS DE PINTURAS Y/O IMPERMEABILIZANTES.
	MAS DE 300 M` DE
CONSTRUCCION

	
	MAQUINARIA PESADA, EQUIPO LIGERO PARA LA  CONSTRUCCION, CIMBRA EN GENERAL.
	CUALQUIER SUPERFICIE

	COMERCIO PARA LA VENTA, RENTA, DEPOSITO, REPARACION, SERVICIO DE VEHICULOS Y MAQUYINARIA EN GENERAL
	ESTABLECIMIENTO PARA COMPRA, VENTA, RENTA  Y DEPOSITO DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN GENERAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, LLANTERAS, REFACCIONARIAS,   TELLERS ELECTRICOS, ELECTRONICOS,  MECANICOS, VERIFICADORES, HOJALATERIA Y PINTURA, RECTIFICACION DE MOTORES, ALINACION Y BALANCEO, REPARACION DE    MOFLES Y RADIADORES, AUTOPARTES USADAS, VENTA DE CARROCERIAS, TIANGUIS DE AUTOS USADOS.
	MÁS DE 600 M² DE SUPERFICIE POR USOS Y/O CONSTRUCCION.

	ESTABLECIMIENTO PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS
	ESTABLECIMIENTO DE LAVADO, ENGRASADO Y AUTOLAVADO DE VEHICULOS.
	MÁS DE 300 M² DE SUPERFICIE DE TERRENO.

	BAÑOS PUBLICOS
	BAÑOS PUBLICOS
	CUALQUIER SUPERFICIE

	
	SANITARIOS PUBLICOS
	CUALQUIER SUPERFICIE

	CENTROS COMERCIALES
	TIENDAS DE AUTOSERVICIO, TIENDAS    DEOARTAMENTALES Y CENTROS COMERCIALES
	MÁS DE 300 M² DE CONSTRUCCION.

	MERCADOS
	MERCADOS Y TIANGUIS
	CUALQUIER SUPEFICIE

	CENTROS DE ABASTOS
	CENTROS DE ACOPIO
	CUALQUIER SUPERFICIE

	
	CENTROS DE ABASTO Y MERCADOS DE  MAYOREO
	CUALQUIER SUPERFICIE

	BODEGASY DEPOSITOS MULTIPLES SIN VENTA DIRECTA AL PUBLICO
	DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS: FRUTAS, LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS Y GRANOS
	MAS DE 500 M² DE  CONSTRUCCION EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN  EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUTRIALES AUTORIZADOS. 

	
	DEPOSITO DE PRODUCTOS, DURADEROS: ABARROTES, MUEBLES, ROPA, APARATOS ELECTRONICOS, METERIALES DE  CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CERVEZA, REFRESCOS Y  MATERIALES  RECICLABLES
	MAS DE 500 M² DE CONSTRUCCION EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN  EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	DEPOSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y EXPOSIVOS, MADERAS, GAS, COMBUSTIBLES, PINTURAS, SOLVENTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y EXPLOSIVOS EN GENERAL
	MAS DE 500 M² DE CONSTRUCCION EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN  EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	PRODUCTOS PARA GANADERIA, AGRICULTURA Y SILVICULTURA.
	MAS DE 500 M² DE CONSTRUCCION EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CINJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	RASTROS
	RASTROS, FAENACION DE AVES
	CUALQUIER SUPERFICIE

	ESTABLECIMIENTO CON SERVICIO DE ALIMENTOS SIN BEBIDAS ALCOHOLICAS, SOLO DE MODERACION
	CAFETERIAS, NEVERIAS, FUENTES DE SODAS, JUGUERIAS, REFRESQUERIAS, LONCHERIAS, FONDAS, RESTAURANTES, TORTERIAS, TAQUERIAS, PIZZERIAS, COCINAS ECONOMICAS, OSTIONERIAS, MERENDEROS, EXPENDIOS DE ANTOJITOS, SALONES DE FIESTAS Y SALONES DE FIESTAS INFANTILES.
	MAS DE 300 M² DE CONSTRUCCION

	ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIOS DE ALIMENTOS  Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE MODERACION.
	CANTINAS, CERVECERIAS, PULQUERIAS, BARES, CENTROS NOCTURNOS Y RESTAURANTE BAR.
	MAS DE 200 M² DE  CONSTRUCCION

	ESTACIONES DE SERVICIO (GASOLINERAS)
	TIPO I:
· LOS OBLIGATORIOS SEGÚN NORMAS DE   PEMEX.
· BUZON POSTAL
	CUALQUIER SUPERFIE    


	
	TIPO II:
· LOS OBLIGATORIOS SEGÚN NORMAS DE PEMEX.
· BUZON POSTAL
· TELEFONO PÚBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA.
· LAVADO AUTOMATICO DE AUTOMOVILES.
· CENTRIFUGADO DE COMBUSTIBLE DIESEL.
	CUALQUIER SUPERFICIE 

	
	TIPO III:
· LOS OBLIGATORIOS SEGUN NORMAS DE PEMEX.
· VENTA Y/O REPARACION DE NEUMATICOS.
· REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ.
· TALLER ELECTRICO Y MECANICO.
· TIENDA DE CONVENIENCIA.
· FUENTE DE SODAS, CAFETERIA Y   RESTAURANTE.
· MOTEL Y/O TALLER PARK.
· TIENDA DE ARTESANIAS
· BUZON POSTAL
· TELEFONO PÚBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA.
· CENTRIFUGADO DE COMBUSTIBLE DIESEL.
	CUALQUIER SUPERFICIE 

	GASONERAS
	GASONERA TIPO I “PARA SURTIR AL PUBLICO EN GENERAL”.
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ESTAN CALCULADAS PARA UN DEPOSITO DE GAS L.P.   CON CAPACIDAD MAXIMA DE 5,000 LITROS.
· UN TANQUE SUMINISTRADOR
· DOS DISPENSARIOS  O BOMBAS
· AREA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TANQUE
· SUMINISTRADOR (PIPA, TANQUE).
· BARDA DE CONTENCION ENTRE TANQUE Y DISPENSARIOS
· AREA ADMINISTRATIVA
· AREA DE SERVICIOS (SANITARIOS, DEPOSITOS DE BASURA)
· AREA DE ESPERA CONSUMIDORES
· AREA VERDE
· CISTERNA CON CAPACIDAD MINIMA DE  10,000 LITROS
· AREA DE CIRCULACION PEATONAL
· REMETIMIENTO O RESTRICCION VIAL
· ACCESO (COLOCACION DE MATACHISPAS)
· SALIDA DE EMERGENCIA.
	CUALQUIER SUPERFICIE 

	
	GASONERA TIPO 2 “PARA SURTIR A UNIDADES DE TRANSPORTE PROPIEDAD DE PERSONAS FISICAS O  MORALES”.
UN TANQUE SUMINISTRADOR
UN DISPENSARIO O BOMBA
AREA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TANQUE SUMINISTRADOR (PIPA, TANQUE).
BARDA DE CONTENCION ENTRE TANQUES Y DISPENSARIOS
AREA ADMINISTRATIVA
AREA DE SERVICIOS (SANITARIOS, DEPOSITOS DE BASURA)
	CUALQUIER SUPERFICIE

	
	CISTERNA CON CAPACIDAD MINIMA DE 10,000 LITROS.
ACCESO (COLOCACION DE MATACHISPAS)
SALIDA RETIRADA DE MATACHISPAS
SALIDA DE EMERGENCIA
	

	CENTROS DE CONSULTORIOS SIN ENCAMADOS
	CENTROS DE CONSULTORIOS Y DE SALUD; UNIDADES DE PRIMER CONTACTO LABORATORIOS DE ANALISIS, DENTALES,  CLINICOS, OPTICOS; DISPENSARIOS Y CENTROS ANTIRRABICOS.
	MÁS DE 500 M² DE CONSTRUCCION.


	HOSPITALES Y SANATORIOS
	CLINICA-HOSPITAL, SANATORIOS, MATERNIDADES, POLICLINICAS, HOSPITALES GENERALES Y DE ESPECIALIDADES, CENTROS MEDICOS Y UNIDADES DE REHABILITACION FISICO-MENTAL
	CUALQUIER SUPERFICIE

	EDUCACION ELEMENTAL Y BASICA
	GUARDERIAS, ESTANCIAS INFANTILES, JARDIN DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS Y EDUCACION ESPECIAL.
	MAS DE 7 AULAS

	EDUCACION MEDIA BASICA
	ESCUELAS, SECUNDARIAS, TECNICAS, ACADEMIAS DE OFICIOS Y TELESECUNDARIAS.
	MAS DE 7 AULAS

	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PREPARATORIAS, VOCACIONALES, INSTITUTOS TECNICOS, CENTROS DE CAPACITACION Y ACADEMIAS PROFESIONALES.
	CUALQUIER SUPERFICIE

	EDUCACION SUPERIOR E INSTITUCIONES DE INVESTIGACION
	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNOLOGICOS, POLITECNICOS, NORMAL DE MAESTROS, UNIVERSIDADES, CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION.
	CUALQUIER SUPERFICIE

	EDUCACION FISICA Y  ARTISTICA
	ESCUELAS DE NATACION, MUSICA, BAILE, ARTES MARCIALES, DE MODELOS, PINTURA, ESCULTURA, ACTUACIÓN FISICA, MANUALIDADES.
	MAS DE 250 M² DE CONSTRUCCION

	INSTALACIONES RELIGIOSAS
	TEMPLOS Y LUGARES DE CULTO; CONVENTOS Y EDIFICACIONES PARA LA PRÁCTICA Y/O LA ENSEÑANZA RELIGIOSA.
	CUALQUIER SUPERFICIE

	CENTROS DE  ESPECTACULOS
CULTURALES Y RECREATIVOS
	AUDITORIOS, TEATROS, CINES, AUTOCINEMAS Y SALAS DE CONCIERTOS.
	CUALQUIER SUPERFICIE

	
	BIBLIOTECAS, HEMEROTECAS, MUSEOS,  GALERIAS DE ARTE, PINACOTECAS,  FILMOTECAS, CINETECAS, CASAS DE CULTURA, SALAS DE EXPOSICION, CENTROS COMUNITARIOS Y SALONES DE USOS MULTIPLES 
	MAS DE 500 M² DE CONSTRUCCION

	INSTALACIONES PARA 
LA RECREACION Y LOS 
DEPORTES
	BALNEARIOS Y ACTIVIDADES ACUATICAS
	CUALQUIER SUPERFICIE

	
	BOLICHES, BILLARES, DOMINOS, AJEDREZ Y  JUEGOS DE SALON EN GENERAL, ADIESTRAMIENTO CANINO.
	MAS DE 250 M² DE
CONSTRUCCION

	
	GIMNASIOS EN GENERAL
	MAS DE 600 M² DE CONSTRUCCION

	
	CANCHAS CUBIERTAS EN GENERAL
	MAS DE 1,000 M2 DE SUPERFICIE

	
	CANCHAS DESCUBIERTAS EN GENERAL
	MAS DE 1,000 M² DE USO

	
	PALENQUES, EXPOSICIONES FERIALES
	CUALQUIER SUPERFICIE

	INSTALACIONES PARA
DEPORTES DE
EXHIBICION AL AIRE
LIBRE
	ESTADIOS, HIPODROMOS, GALGODROMOS, AUTODROMOS, VELODROMOS, PLAZAS DE  TOROS, LIENZOS CHARROS, PISTAS PARA MOTOCICLISMO.
	CUALQUIER SUPERFICIE

	CLUBES E  INSTALACIONES
CAMPESTRES
	CLUBES CAMPESTRES, CAMPOS DE TIRO, CAMPAMENTOS, PARADERO DE REMOLQUES, CLUBES HIPICOS Y DE GOLF.
	CUALQUIER SUPERFICIE

	INSTALACIONES HOTELERAS
	HOTELES, MOTELES
	CUALQUIER SUPERFICIE

	INSTALACIONES
ASISTENCIALES
	CASAS DE CUNA, ORFANATOS, ASILOS DE ANCIANOS E INDIGENTES Y ALBERGUES.
	MAS DE 300 M² DE  CONSTRUCCION

	
	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL Y CENTROS   DE REHABILITACION DE TOXICOMANOS.
	MAS DE 200 M² DE  CONSTRUCCION

	
	ASOCIACIONES CIVILIES
	MAS DE 300 M² DE USO

	INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA
	ESTACIONES DE BOMBEROS Y AMBULANCIAS
	CUALQUIER SUPERFICIE

	
	MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, DE   VIGILANCIA PUBLICA Y COMANDANCIAS
	CUALQUIER SUPERFICIE

	
	DELEGACIONES, CUARTELES DE POLICIA Y/O  TRANSITO, CENTROS DE CAPACITACION,  AGENCIAS DE SEGURIDAD PRIVADA
	CUALQUIER SUPERFICIE


	
	CENTROS PENITENCIARIOS Y DE READAPTACION SOCIAL
	CUALQUIER SUPERFICIE

	
	CENTROS DE JUSTICIA, TRIBUNALES Y JUZGADOS
	CUALQUIER SUPERFICIE

	DEFENSA
	ZONAS E INSTALACIONES MILITARES, ZONA DE PRÁCTICAS, ENCUARTELAMIENTO Y EDUCACION MILITAR.
	CUALQUIER SUPERFICIE

	VELATORIOS
	VELATORIOS Y FUNERARIAS CON VELATORIO
	CUALQUIER SUPERFICIE

	CEMENTERIOS
	PANTEONES, CEMENTERIOS, MAUSOLEOS Y CREMATORIOS
	CUALQUIER SUPERFICIE

	ESTACIONAMIENTOS
	VERTICALES Y HORIZONTALES
	MAS DE DOS NIVELES Y MAS DE 1000 M² DE SUPERFICIE

	TERMINALES E INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE
	TERMINALES DE PASAJEROS URBANOS O FORANEOS, TERMINALES DE CARGA, SITIOS O BASES DE TAXIS, SITIOS O BASES DE CARGA, ENCIERRO Y TALLERES DE MENTENIMIENTO DE TRANSPORTE PUBLICO EN GENERAL
	CUALQUIER SUPERFICIE

	COMUNICACIONES

	OFICINAS, AGENCIAS DE CORREOS, TELEGRAFOS, TELEFONOS, DE MENSAJERIA, ESTACIONES DE RADIO, TELEVISION, BANDA CIVIL Y TELECOMUNICACIONES
	MAS DE 300 M² DE USO

	TORRES O SITIOS CELULARES DENOMINADOS RADIO BASES
	TIPO 1.-AUTOSOPORTADA (CONTENEDOR CON TORRE EN PATIO)
	CUALQUIER SUPERFICIE

	
	TIPO 2.- ARRIOSTRADA /SALAS CON ANTENAS      EN AZOTEA)
	CUALQUIER SUPERFICIE

	
	TIPO 3.- MONOPOLAR (SALAS CON ANTENAS EN   AZOTEA)
	CUALQUIER SUPERFICIE

	INSTALACIONES PARA LA COMPRA-VENTA DE MATERIALES DE  DESECHO HOSPITALARIO E INDUSTRIAL
	COMPRA-VENTA, RECOLECCION, REPARACION       Y SELECCIÓN DE FIERRO VIEJO (CHATARRA), DESHUESADEROS DE VEHICULOS, METALES NO FERROZOS, MATERIALES DE DEMOLICION, PAPEL, CARTON, TRAPO, VIDRIO Y OTROS DESECHOS Y RESIDUOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES.
	CUALQUIER SUPERFICIE

	
ACTIVIDADES SECUNDARIAS

	MANUFACTURERA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO
	MANUFACTURA DE LA CARNE: CONGELACION Y EMPACADO DE CARNE FRESCA DE CERDO,  VACA, OVEJA, CABRA, CABALLO, CONEJO, ETC.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS,
CONJUNTOS URBANOS Y
CONDOMINIOS
INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	REPARACION DE CONSERVAS Y EMBUTIDOS DE  CARNE, OPERACIONES DE CONSERVACION  TALES COMO: CURADO, AHUMADO Y SALADO ENTRE OTROS.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE 
LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y COMDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	MANUFACTURA DE PESCADOS Y MARISCOS: PREPARACION, CONGELACION, EMPACADO  CONSERVACION Y ENLATADO DE PESCADOS Y MARISCOS, MEDIANTE PROCESOS DE SALADO Y SECADO.
	CUALQUIER SUPERFICIE,  EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	MANUFACTURA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES: PREPARACION, CONSERVACION, ENVASADO Y DESHIDRATACION   DE FRUTAS, LEGUMBRES, JUGOS, SOPAS, GUISOS, SALSAS Y CONCENTRADOS (CALDOS).
	CUALQUIER SUPERFICIE,  EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	MANUFACTURA DE PRODUCCION DE MAIZ Y TRIGO: ELABORACION DE PRODUCTOS DE HARINA DE MAIZ Y TRIGO; MOLINOS DE  SEMILLAS, CHILES Y GRANOS.
	CUALQUIER SUPERFICIE,  EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	EMBOTELLADORA DE BEBIDAS, PRODUCTOS DE  BEBIDAS DESTILADAS DE AGAVES, CAÑA, FRUTAS, GRANOS, CONCENTRADOS Y JARABES.
	CUALQUIER SUPERFICIE,  EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	ELABORACION DE PULQUE, SIDRA, ROMPOPE Y  OTROS LICORES DE HIERBAS, FRUTAS Y CEREALES, DESTILACION DE  ALCOHOL ETILICO, CERVEZA, MALTA, AGUAS MINERALES, PURIFICADORAS Y REFRESCOS.
	CUALQUIER SUPERFICIE,  EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	FABRICA DE HIELO.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	MANUFACTURA TRANSFORMADORA DE TABACO; TODO LO RELACIONADO A LA PRODUCCION DE TABACOS, CIGARROS, PUROS, RAPE Y TABACO PARA MASCAR.
	CUALQUIER SUPERFICIE,  EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	MANUFACTURERA DE PRODUCTOS DE MADERA, PALMA, MIMBRE Y CORCHO.
	FABRICACION DE TRIPLAY, FIBRACEL Y TABLEROS AGLUTINADOS; PRODUCTOS DIVERSOS DE CORCHO Y HARINA DE MADERA; PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION; CASAS DE MADERA, MUEBLES DE MADERA; MIMBRE, RATTAN, BAMBU Y
	CUALQUIER SUPERFICIE,  EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS

	
	MIXTOS: ENVASES DE MADERA Y OTROS MATERIALES DE ORIGEN VEGETAL; ATAUDES, ARTICULOS DE COCINA, ACCESORIOS Y  PRODUCTOS DE MADERA Y PALMA EN GENERAL.
	INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	MANUFACTURERA DE CELULOSA, PAPEL Y  SUS PRODUCTOS.
	FABRICACION DE TODO TIPO DE CELULOSA,  PASTA MECANICA DE MADERA, PAPEL, CARTON, CARTONCILLO Y CARTULINA.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	IMPRESIÓN DE PERIODICOS, LIBROS, REVISTAS Y SIMILARES, BILLETES DE LOTERIA, TIMBRES Y FOLLETOS.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	PRODUCCION ARTESANAL DE PIÑATAS, PAPEL AMATE. FLORES, ENCUADERNACION,  FOTOGRABADO Y FABRICACION DE CLICHES Y SIMILARES.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	MANUFACTURERA DE PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO
	FUNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS METALICAS, FERROZAS Y NO FERROSAS, ESTRUCTURAS METALICAS, TANQUES Y CALDERAS INDUSTRIALES.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	TRABAJOS DE HERRERIA, MUEBLES METALICOS, ATAUDES Y ELABORACION DE PRODUCTOS METALICOS, TORNOS Y TROQUELADOS.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL CON O SIN MOTOR.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	FABRICACION DE MAQUINAS DE OFICINA, DE CALCULO Y PROCESAMIENTO INFORMATICO; ACCESORIOS ELECTRICOS, EQUIPO ELECTRONICO DE RADIO, TELEVISION, COMUNICACIÓN, MEDICO Y AUTOMOTRIZ.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	MANUFACTURERA  A  BASE DE MINERALES  NO METALICOS
	ELABORACION DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE  DE MINERALES NO METALICOS.
	CUALQUIER SUPERFICIE.

	
	TALLERES PIROTECNICOS (POLVORINES).

	CUALQUIER SUPERFICIE.

	MANUFACTURERA METALICA BASICA
	FUNDACION PRIMARIA DEL HIERRO, ACERO Y METALES NO FERROZOS.
	CUALQUIER SUPERFICIE.

	MANUFACTURERA DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS DERIVADOS DEL  PETROLEO Y DEL  CARBON
	PRODUCCION DE PETROQUIMICOS BASICOS, SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS,  FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y PLAGUICIDAS, FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PINTURA, BARNICES, LACAS Y SIMILARES, JABONES, DETERGENTES, DENTRIFICOS, PERFUMES, COSMETICOS Y SIMILARES; IMPERMEABILIZANTES, ADHESIVOS, REFINACION   DE PETROLEO, PRODUCTOS DERIVADOS DEL CARBON MINERAL, PRODUCTOS DE HULE, LAMINADOS PLASTICOS, ENVASES Y PRODUCTOS DE PLASTICO EN GENERAL.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS,  CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	MANUFACTURERA DE
TEXTILES, PRENDAS DE
VESTIR Y COLCHONES
	PRODUCCION DE FIBRAS E HILADOS DE HENEQUEN, HILADO Y TEJIDO DE IXTLES, DE  PALMA, ACONDICIONAMIENTO DE CERDAS Y CRINES DE ANIMALES; CORDELERIA DE FIBRAS DURAS, NATURALES Y SINTETICAS; DESPEPITE Y EMPAQUE DE ALGODÓN, LANA Y FIBRAS   ARTIFICIALES O SINTETICAS; HILOS Y  ESTAMBRES DE TODO TIPO, ASÍ COMO TEJIDOS.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	
	FABRICACION DE ALFOMBRAS Y TAPETES DE FIBRAS DURAS, ACABADO DE TELAS, PRODUCCION DE ALGODÓN ABSORBENTE, VENDAS, GASAS, TELA ADHESIVA, PAÑALES  DESECHABLES, TODO LO REFERENTE A BLANCOS, MEDIA, SUETERES, ROPA INTERIOR Y EXTERIOR YA SEA DE TELA, PIEL NATURAL O SINTETICA, SOMBREROS, GORRAS, GUANTES, CORBATAS, COLCHONES, COLCHONETAS Y BOX SPRINGS.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS,  CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS.

	MANUFACTURERA DEL
CUERO Y CALZADO
	REPARACION Y CURTIDO DE PIELES; FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL NATURAL, REGENERADA O ARTIFICIAL; CALZADO DE TELA  CON SUELA DE HULE O SINTETICA.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS,  CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL

	OTRAS
MANUFACTURERAS
	PRODUCCION DE ARTICULOS DE JOYERIA, ORFEBRERIA, ARTICULOS Y UTILES ESCOLARES Y PARA OFICINA, APARATOS MUSICALES Y DEPORTIVOS, PRODUCCION DE ESCOBAS,  CEPILLOS Y SIMILARES.
	CUALQUIER SUPERFICIE, EXCEPTO CUANDO SE  LOCALICEN EN PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS Y LOS TALLERES ARTESANALES DE JOYERIA Y ORFEBRERIA.

	
ACTIVIDADES PRIMARIAS

	EXTRACCION DE MINERALES METALICOS
	EXTRACCION Y LIMPIEZA DE MINERALES CON ALTO CONTENIDO DE ALUMINIO, ANTIMONIO, ARSENICO, BARIO, BISMUTO, CADMINIO, CALCIO, COBRE, CROMO, ESTAÑO, IRIDIO, MANGANESO, MERCURIO, NUQUEL, ORO, PLATA, PLOMO,  POTASIO, SODIO Y ZINC.
	CUALQUIER SUPERFICIE.

	
	EXTRACCION DE CARBON MINERAL, URANIO, MERCURIO Y PLATINO.
	CUALQUIER SUPERFICIE.

	EXTRACCION DE MINERALES NO METALICOS
	EXTRACCION DE CANTERA, MARMOL, ARENA, GRAVA, TEZONTLE, TEPETATE, FELDESPATO, COALIN, ARCILLAS, REFRACTARIAS, BARRO, SILICE, CUARZO, PEDERNAL, ASBESTO Y MICA ENTRE OTROS.
	CUALQUIER SUPERFICIE.

	ESPECIES NO INCLUIDAS EN LA  GANADERIA
	ZOOLOGICOS Y ACUARIOS
	CUALQUIER SUPERFICIE.

	
INFRAESTRUCTURA

	CAPACITACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
	OPERACIONES DE PLANTAS POTABILIZADAS
	CUALQUIER SUPERFICIE

	INSTALACIONES EN  GENERAL
	PLANTAS, ESTACIONES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS
	CUALQUIER SUPERFICIE.

	
	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, LAGUNAS DE OXIDACION, DE CONTROL Y DE  REGULACION
	CUALQUIER SUPERFICIE.

	
	ZONAS DE TRANSPARENCIA DE BASURA/TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
	CUALQUIER SUPERFICIE.

	
	RELLENOS SANITARIOS.
	CUALQUIER SUPERFICIE.

	
	ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS
	CUALQUIER SUPERFICIE



En caso de que algún uso o superficie no coincidan con los establecidos en la tabla de usos del suelo, los que preponderarán son los establecidos en la tabla anterior.

Normas para la restricción de áreas al desarrollo urbano

No se debe permitir el desarrollo urbano en terrenos con:

· Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno artificial en barrancos, lagos, lagunas y terraplenes en general, no consolidados y sensibles en muchos casos a efectos de resonancia.
· Antiguos brazos o lechos secos de ríos o lagos.
· Terrenos sobre hidratados que al licuar y abatir su nivel freático, pierden su capacidad de carga; o terrenos inestables, con serios agrietamientos y sensibles asentamientos diferenciales.
· Faldas de cerros, en particular las que presentan sus estratos y fracturas orientadas en la misma dirección de sus pendientes observando además en su material, una frágil cohesión susceptible al deslizamiento o derrumbe.
· Gravas sobre estratos de arcilla inestable (marga y arcillas) y los mantos de ceniza volcánica (piedra pómez), aún en los casos en que se localice lejos de áreas volcánicas activas o inactivas y de los epicentros sísmicos.
· Zonas con pozos naturales o artificiales, cuevas, cavernas o minas o con serios problemas de hundimiento o alta comprensibilidad.
· Áreas susceptibles a derrumbes o deslizamientos, sobre o al pié de laderas, cuyo material sea poco coherente y de adherencia frágil, con tendencia al desprendimiento por intensas lluvias, sobresaturación hidráulica, sobrepeso o movimientos vibratorios o sísmicos, dejando una €franja mínima de seguridad de 25 metros entre las bases de éstas y el desarrollo urbano.
· Al pie de taludes artificiales en el margen mínimo de seguridad señalado anteriormente.
· Terrenos inestables arenosos (dunas), o con serios conflictos dados por sus características de expansión, colapso, granulación suelta, dispersión de material, corrosión o alto contenido orgánico. 
· No se debe permitir el desarrollo urbano en zonas con relieve muy accidentado o con pendientes mayores al 35%.
· Cualquier uso habitacional, deberá estar alejado como mínimo a:
· 50 Metros de cualquier ducto de petróleo 

